**HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

Köszönjük, hogy Livia terméket választott

**Fontos**

A borotva használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el az útmutatót.
Ügyeljen arra, hogy a töltőadapter és a csatlakozó ne kerüljön víz alá.
A borotva mosható és tisztítható víz alatt, maximum 60 celsius fokos vízzel.

**Töltés**

Ne töltse a készüléket 24 óránál tovább. Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva. Fordítsa a kapcsolót 0-ra, és a készülék nem tud tölteni, amikor 1 kapcsolt állapotban van.

A borotvát 5 ℃ -35 ℃ közötti hőmérsékleten kell tölteni. Kérjük, ne töltse napfényben vagy melegebb helyek mellett.

A készülék töltőjének megfelelő feszültsége 110V-240V ~ 50Hz / 60Hz.

**A készülék hosszú élettartamának garantálása**

Kérjük, vegye le a fali aljzatból, amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, és akkor töltse fel, amikor teljesen lemerült. A töltés befejezése után ne csatlakoztassa folyamatosan a hálózathoz.

Helyezze a tápvezeték végét a borotva aljzatába, majd dugja be a dugót a konnektorba, ezáltal a piros jelzőlámpa villog.

Megjegyzés: Ha az akkumulátor lemerül, a töltés jelzőfénye villogni kezd. Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, a fény zöldre vált.

A normál feltöltés 2 órát vesz igénybe, a borotválkozás ideje pedig a teljes feltöltéssel akár 60 perc is lehet. Amikor a borotvát először tölti vagy huzamosabb ideig kb. 6 hónapig nem használta, töltse 6 órán át.

Töltés után kérjük, vigyázzon az elektromos vezetékre.

Ha a tápkábel megsérült, ki kell cserélni.

Az újratölthető akkumulátorok élettartamának optimalizálása: Évente kétszer teljesen merítse le az újratölthető elemeket úgy, hogy hagyja a motort járni, amíg leáll. Ezután töltse fel teljesen az elemeket.

**Borotválkozás**

Töltés nélkül borotválkozhat, ha a borotvát töltővel csatlakoztatja a 100V-240V ~ 50 / 60Hz hálózati feszültséghez.

 Csúsztassa felfelé a ki / be a készülék bekapcsolásához.

 Nyomja meg a kapcsoló gombot a borotva elindításához.

 Gyorsan mozgassa a borotvát előre-hátra a szakállnak a növekvő iránya felé.

 A borotválkozás akkor a legjobb, ha az arc száraz. Ezért kérjük, borotválkozzon az arcmosás előtt, vagy valamivel később.

 A nyakon a hajat is le lehet borotválni.

 Csúsztassa le a be / ki lefelé a készülék kikapcsolásához. A sérülések elkerülése érdekében takarja le a védőfedelet.

 Ne használja, ha a borotvafej sérült, mivel árthat a bőrének.

**Trimmer**

Csúsztassa felfelé a vágógépet, hogy kihúzza.

Kapcsolja be a borotvát a szakáll vágásához.

Használat után kapcsolja ki a vágógépet.

Kenje meg a trimmer fogait kéthavonta egy csepp olajjal.

**Tisztítás**

A tisztítás megkezdésekor kapcsolja ki a borotvát.

A rendszeres tisztítás garantálja az optimális borotválkozási teljesítményt.

A borotvaegység tisztítása:

Nyomja meg a kioldógombot a belső penge kinyitásához, amikor megmossa a hajkamrát és a belső pengét.

 Ha használat után meg kell tisztítania a borotvát, kérjük, mossa meg a borotvafejeket és a hajkamrát forró vízzel (40–60 ℃).

Kerülje a borotvafej károsodását. Kérjük, ne szárítsa meg a borotvafejeket törülközővel vagy kendővel.

Ne tisztítsa a borotvát töltés közben.

A kefe segítségével megtisztíthatja a borotvafejeket és a hajkamrát.

Használat után tisztítsa meg a borotvafejeket tisztítókefével

A penge tisztításakor nyomja meg a kioldógombot a borotvaegység kinyitásához.

**Borotvafej cseréje**

Cserélje ki a borotvafejeket kétévente az optimális borotválkozási teljesítmény érdekében.

Használjon 8900 borotvafejet a sérült vagy a régi cseréjéhez. Ez teszi a jobb borotválkozási teljesítményt.

1. Húzza le a borotvafej-tartót a borotvaegység alsó részéről.

2. Nyomja meg a kioldó gombot, és nyissa ki a borotvafejeket.

3. Csavarja le a borotvafejekhez beállított gombot, és állítsa le a borotvafejeket. Távolítsa el a forgácsfejeket a borotvafej-tartóból, és dobja el.

4. Helyezze be az új borotvafejeket a tartóba. Helyezze fel a készülékre beállított borotvafejeket a gomb csavarhúzásával.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a borotvafejek mindkét oldalán lévő bevágások pontosan a borotvafej-tartó kinyúlásaihoz illeszkedjenek.

**Az akkumulátor leselejtezése**

A borotvában használt akkumulátor olyan anyagot tartalmaz, amely szennyezi a környezetet.

Ha el kell dobnia a borotvát, kérjük, szerelje le az akkumulátort, és dobja ki a kijelölt gyűjtőhelyeken.

Az akkumulátor leszerelése előtt, bizonyosodjon meg arról, hogy ki van kapcsolva a készülék.

**Garancia:**

A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek a készülék nem megfelelő kezelése, valamint a harmadik személyek beavatkozása és javítása, vagy nem eredeti alkatrészek beszerelése miatt bekövetkező hibák által merülnek fel. Mindig őrizze meg a nyugtát, anélkül, hogy bármiféle garanciát igényelhetne. A használati utasítás be nem tartása által okozott kár a garancia megszűnését vonja maga után, ha ez következményes károkat eredményez, akkor nem vállalunk felelősséget. Ugyancsak nem tehetjük felelőssé a nem megfelelő használat által okozott anyagi károkat vagy személyi sérüléseket, vagy a használati útmutató nem megfelelő végrehajtását. A kiegészítők károsodása nem jelenti a készülék teljes cseréjét. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot a szervizzel. A törött üveg vagy a műanyag alkatrészek törése mindig díjköteles.

A fogyóeszközök vagy kopott alkatrészek hibáira, valamint az alkatrészek megtisztítására, karbantartására vagy cseréjére a jótállás nem vonatkozik, és azokat meg kell fizetni.